**5款家用投影机比较试验测试结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试  类别 | 测试项目 | 当贝  DBX3 | 海信C1  VL7H | 极米H3S  XK03K | 峰米V10  M146FCN | 坚果J10  J73-3D0 |
| **画质**  **(实测值)** | 投影亮度(lm) | 1955 | 1352 | 1389 | 1326 | 1426 |
| 色域 | 35.52% | 58.76% | 46.82% | 47.73% | 45.34% |
| 对比度 | 229:1 | 542:1 | 339:1 | 268:1 | 305:1 |
| 固有分辨率 | 1920×1080 | 3840\*2160  （通过数字微镜片高速翻转实现） | 1920×1080 | 3840\*2160  （通过数字微镜片高速翻转实现） | 1920×1080 |
| 最大兼容分辨率 | 3840×2160（4K） | 3840×2160（4K） | 3840×2160（4K） | 3840×2160（4K） | 4096\*2160（4K） |
| **功能**  **体验**  **(交互)** | 梯形校正 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自动对焦 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 画幕对齐（入幕） | √ | √ | √ | √ | √ |
| 智能避障 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 防射眼 | √ | √ | √ | √ | √ |
| **语音**  **功能** | 近场语音（1m） | √ | √ | √ | √ | √ |
| 远场语音（5m） | √ | √ | √ | √ | √ |
| 语音识别准确率（5m） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **配置** | 主芯片 | MT9669 | MT9669 | MTK9669 | MT9669 | MT9669 |
| 内存（eMMC） | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 未标出 |
| 运存（DDR） | 3GB | 4GB | 4GB | 4GB | 未标出 |
| 投影光源 | 激光 | 激光 | LED | LED | LED |